**switchedpdu-Telnet-命令说明**

**Telnet访问**

可通过Telnet客户端工具或者自己编写工具，访问PDU电力参数信息；Telnet客户端需要先开启，填写账号密码；

Telnet命令行表格如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 命令 | 描述 |
| total 0 | 读取主机 总电压 总电流 总功率 功率因素 电能 |
| status 0 | 读取输出单元电流 |
| switch 0 | 读取输出单元开关状态 |
| masteroutput 1 on | 开启主机输出单元1 （1-8表示输出单元1-8） |
| masteroutput 1 off | 关闭主机输出单元1（1-8表示输出单元1-8） |
| slaveoutput 1 off | 关闭副机输出单元1（1-8表示输出单元1-8） |
| slaveroutput 1 off | 关闭副机输出单元1（1-8表示输出单元1-8） |
| reset | 恢复出厂设置 |
| reboot | 设备重启 |
| help | 返回命令选项 |